*3. melléklet a 3/2023. (I.31.) önkormányzati rendelethez*

**SÍRHELY MÉRETEK:**

1. Az I-es sírhely mérete járdával 150 x 250 cm, II-es sírhely mérete járdával 240 x 250 cm, sírok között fejtől 100 cm távolságot célszerű hagyni engedélyezett fásítás céljára, lábtól 150 cm szükséges a zavartalan forgalom, temetés bonyolítása érdekében, ide fa ültetése és pad elhelyezése tilos!

2. A temetési hely a sírhelyen belül (az ásandó sírnak) szélességét és hosszúságát úgy kell alakítani, hogy a koporsó leeresztése kellő biztonsággal megoldható legyen.

3. Építhető síremlék hosszúsága és szélessége:

3.1. egyes sírhelyre 200 x 90 cm,

3.2. kettes sírhelyre 200 x 180 cm,

3.3. hármas sírhelyre 200 x 270 cm,

3.4. gyermek sírhelyre 130 x 60 cm.

3.5. A síremlék méretek külső méretek. A síremlék mellé mindkét oldalra 30 – 30 cm, fejtől és lábtól 25- 25 cm szélességű járda építhető, ha ezen terület nem áll rendelkezésre, akkor a rendelkezésre álló terület (két sír közötti) megfelezendő.

4. Sírbolt hosszúsága és szélessége külső méretek:

4.1. kettes: 260 x 150 cm kettő koporsós temetésre szolgál

4.2. négyes: 260 x 250 cm négy koporsós temetésre szolgál

5. Sírbolt köré legfeljebb 75 cm széles járda (szilárd burkolatú) építhető.

6. Urnakriptának az alépítmény mérete: 60 x 60 x 60 cm.

6.1. Felépítménye legfeljebb 80 x 80 cm, teljes mérete zuzalékolással, legalább 100 x 100 cm-nek kell lenni.

6.2. Urnakripták közötti távolság minden irányban célszerű, ha legalább 100 cm.

7. Kolumbárium fülke mérete: 30 x 30 x 30 cm, ami egy urna elhelyezésére szolgálhat, de kialakítható úgy is, hogy két urna kerüljön bele elhelyezésre, ekkor a mérete szélességben duplázódik.